**Раздел XIII**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За**

**Текущ ремонт на горски пътища,осигуряващи достъп до обекти вклъчени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДЛС „Русалка”по три обособени позции:**

**Обособена позиция № 1 – Работа с чук**

1. **Предмет на поръчката: Текущ ремонт на горски пътища :**

* **ГП Стърна река – Дянков манастир**
* **ГП Свинова поляна – Криви дял**
* **ГП Камено бърдо – Иванджици**
* **ГП Христова стружна – Зеленикова поляна**
* **ГП Осенак – Велики пряслап**
* **ГП Осенак – Равният рът**

1. **Описание и обем на поръчката**
   1. Разбиване на скални маси чрез багер с пригоден хидравличен чук.

Количествено-стойностна сметка:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на дейността** | **Мярка** | **Прогнозно количество** | **Единична цена/лв/без ДДС** | **Прогнозна стойност/лв/без ДДС** |
| I | **Текущ ремонт на съществуващи горски пътища** | | | | |
| 1 | Работа с багер с пригоден хидравличен чук | час | 80 | 62,50 | 5000 |
| **Обща прогнозна стойност за обособената позиция** | |  |  |  | **5000** |

**Участниците предлагат в ценовата си оферта единични цени по вид и дейности.Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени,посочени в количествено-стойностната сметка по-горе,както и общата стойност.Предлагането на по- високи цени от първоначално заложените,както и по-висока обща стойност ,води до отстраняване на участника на процедурата.**

**Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности ,посочени в КСС.**

1. **Място на изпълнение на поръчката**: Териториалния обхват на ТП ДЛС „Русалка
2. **Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца** или до достигане на стойността на договора, което от двете събития настъпи по-рано.
3. **Прогнозна стойност – 5000,00/пет хиляди / лв.без ДДС**
4. **Технически изисквания към участниците:**
   1. Минимални изисквания относно техническото оборудване

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:

* Багер с пригоден хидравличен чук– 1 бр.
* машинист/водач на багер с пригоден хидравличен чук - 1 бр. с правоспособност;

- посочва се образование, професионална квалификация и професионален опит на участника или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За**

**Текущ ремонт на горски пътища,осигуряващи достъп до обекти вклъчени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДЛС „Русалка”по три обособени позции:**

**Обособена позиция № 2 – Транспорт на несортирани инертни метериали**

1. **Предмет на поръчката: „Текущ ремонт на горски пътища :**

* **ГП Осенак – Лисичия**
* **ГП Трите пътя – Козарката**

**2. Описание и обем на поръчката**

**2.2.** Доставка на несортиран инертен материал

Количествено-стойностна сметка:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на дейността** | **Мярка** | **Прогнозно количество** | **Единична цена/лв/без ДДС** | **Прогнозна стойност/лв/без ДДС** |
| I | **Текущ ремонт на съществуващи горски пътища** | | | | |
| 1 | Доставка на несортиран инертен материал | час | 26 | 37,50 | 1000 |
| 2 | Товарене на несортиран инертен материал с багер | час | 20 | 50,00 | 1000 |
| **Обща прогнозна стойност за обособената позиция** | |  |  |  | **2000** |

**Участниците предлагат в ценовата си оферта единични цени по вид и дейности.Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени,посочени в количествено-стойностната сметка по-горе,както и общата стойност.Предлагането на по- високи цени от първоначално заложените,както и по-висока обща стойност ,води до отстраняване на участника на процедурата.**

**Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности ,посочени в КСС.**

**3. Място на изпълнение на поръчката**: Териториалния обхват на ТП ДЛС „Русалка

**4. Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца** или до достигане на стойността на договора, което от двете събития настъпи по-рано.

**5. Прогнозна стойност – 2000,00/две хиляди / лв.без ДДС**

**6. Технически изисквания към участниците:**

6.1 Минимални изисквания относно техническото оборудване

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:

* машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал – 1 бр.
* машинист/водач на багер или фадрома – 1 бр. с правоспособност;
* товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 7 м3 – 1бр.
* машинист/водач на товарен автомобил – 1 бр. с правоспособност

- посочва се образование, професионална квалификация и професионален опит на участника или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За**

**Текущ ремонт на горски пътища,осигуряващи достъп до обекти вклъчени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДЛС „Русалка”по три обособени позции:**

**Обособена позиция № 3 – Транспорт с платформа**

1. **Предмет на поръчката: „Текущ ремонт на горски пътища :**

* Транспорт с платформа

1. **Описание и обем на поръчката**

**2.1** Транспорт на верижен трактор с тегло минимум 15 тона с платформа

Количествено-стойностна сметка:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на дейността** | **Мярка** | **Прогнозно количество** | **Единична цена/лв/без ДДС** | **Прогнозна стойност/лв/без ДДС** |
| I | **Текущ ремонт на съществуващи горски пътища** | | | | |
| 1 | Платформа за транспортиране на верижна техника | км | 400 | 3,75 | 1500 |
| **Обща прогнозна стойност за обособената позиция** | |  |  |  | **1500** |

**Участниците предлагат в ценовата си оферта единични цени по вид и дейности.Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени,посочени в количествено-стойностната сметка по-горе,както и общата стойност.Предлагането на по- високи цени от първоначално заложените,както и по-висока обща стойност ,води до отстраняване на участника на процедурата.**

**Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности ,посочени в КСС.**

1. **Място на изпълнение на поръчката**: Териториалния обхват на ТП ДЛС „Русалка
2. **Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца** или до достигане на стойността на договора, което от двете събития настъпи по-рано.
3. **Прогнозна стойност – 1500,00/хиляда и петстотин / лв.без ДДС**
4. **Технически изисквания към участниците:**

6.1. Минимални изисквания относно техническото оборудване

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:

* камион – 1бр.
* машинист/водач на камион - 1 бр. с правоспособност;
* платформа за транспортиране на верижна техника – 1 бр.

- посочва се образование, професионална квалификация и професионален опит на участника или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата