***Образец № 2.1.***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:**

**ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА 8 /ОСЕМ/ БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ – ПИКАП**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника :** |  |
| **Представляващ:** |  |
| **Седалище по регистрация :**  |  |
| **ЕИК по Булстат :** |  |
| **Адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефон:** |  |
| **Лице за контакт:** |  |
| **e mail:** |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на неупотребявани автомобили и инсталации за гасене на пожари за нуждите на Северозападно държавно предприятие за Обособена позиция № 1: Доставка чрез финансов лизинг на 8 /осем/ броя неупотребявани товарни автомобили с повишена проходимост – пикап“.**

Предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя, доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, като доставим **8 /осем/ броя неупотребявани товарни автомобили с повишена проходимост – пикап, със следните технически характеристики:**

**Марка………………………………………………………………………….**

**Модел…………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАНДИДАТА** |
| 1 | Работен обем на двигателя, см3 | Минимум 2300 |  |
| 2 | Максимална мощност, к.с.  | Минимум 140 |  |
| 3 | Максимален въртящ момент, Нм | Минимум 400 |  |
| 4 | Трансмисия | Минимум 6-степенна |  |
| 5 | Максимална скорост, км/ч | Минимум 160 |  |
| 6 | Ускорение (0-100 км/ч), сек | Минимум 12 |  |
| 7 | Разход (смесен цикъл), л/100км | Максимум 8.0 |  |
| 8 | Емисии СО2 (комбиниран цикъл), г/км | Максимум 200 |  |
| 9 | Екологична норма | Минимум EURO 6 |  |
| 10 | Размери на автомобила |  |  |
|  | Обща дължина, мм | Максимум 5500 |  |
|  | Обща широчина, мм | Максимум 2000 |  |
|  | Обща височина, мм | Максимум 1850 |  |
|  | Междуосие, мм | Максимум 3200 |  |
|  | Предна колея, мм | Минимум 1500 |  |
|  | Задна колея, мм | Минимум 1500 |  |
|  | Преден надвес, мм | Минимум 1000 |  |
|  | Заден надвес, мм | Минимум 1200 |  |
|  | Минимален просвет, мм | Минимум 220 |  |
|  | Ъгъл на атака /преден/, градуси | Минимум 30 |  |
|  | Ъгъл на заход /заден/, градуси | Минимум 25 |  |
| 11 | Размери на товарно пространство |  |  |
|  | Обща дължина, мм | Минимум 1500 |  |
|  | Обща широчина, мм | Минимум 1600 |  |
|  | Обща височина, мм | Минимум 450 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Гаранционни условия |  |  |
| 12.1. | Гаранционен срок  | минимум 72 месецаили 200 000 км |  |
| 12.2. | Гаранционно обслужване | минимум 72 месецаили 200 000 км |  |
| 12.3. | Гаранция срещу перфорация от корозия | минимум 60 месеца |  |
| 12.4. | Гаранция срещу перфорация от корозия на товарното отделение | минимум 36 месеца |  |
| 13 | Срок за доставка | до 20 (двадесет) календарни дни след сключване на договор |  |

*Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация.*

Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя.

*Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително техническо оборудване.*

 Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на автомобилите ще се извършва в автомобилните сервизни бази, описани от нас в ЕЕДОП.

 Описание на гаранционното обслужване:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

 **Декларирам, че за предлаганите от нас автомобили, при подписване на договора ще представим Европейско типово одобрение или Единично одобрение за всеки автомобил, издадено от компетентен орган.**

 Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника.

 ***(Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител)***

Предлагам изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

 Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договора.

 Декларирам, че срокът на валидност на офертата e 120 (сто и двадесет) дни от обявената крайна дата на подаването им.

 В състояние сме да доставим автомобилите в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от сключването договора.

В състояние сме да изпълняваме поръчката в срок от 36 /тридесет и шест/ месеца от сключването договора.

*Дата……………………………………………………………*

*Подпис и печат……………………………………………….*

*Име, фамилия, длъжност…………………………………….*

***Образец № 2.2.***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 2 /ДВА/ БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ С ВМЕСТИМОСТ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР ОТ 300 ДО 400 ЛИТРА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника :** |  |
| **Представляващ:** |  |
| **Седалище по регистрация :**  |  |
| **ЕИК по Булстат :** |  |
| **Адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефон:** |  |
| **Лице за контакт:** |  |
| **e mail:** |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на неупотребявани автомобили и инсталации за гасене на пожари за нуждите на Северозападно държавно предприятие за Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя неупотребявани инсталации за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 400 литра“.**

1. Предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя, доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, като доставим **2 /два/ броя неупотребявани инсталации за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 400 литра, със следните технически характеристики**:

**Модел…………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА** |
| 1. | Изработване и монтаж на противопожарна система, състояща се от:- закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“ от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила. - преносима обща рама, състояща се от една или две части, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система, описани в т.2 до т.12.Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж от не повече от двама човека. | Да се състои от:- закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“ от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила. - преносима обща рама, състояща се от една или две части, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система, описани в т.2 до т.12.Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж от не повече от двама човека. |  |
| 2. | Резервоар за вода  | С вместимост от 300 до 400l, монтиран неподвижно върху преносимата рама в товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип “Storz D”, спирателен кран 1“ и предпазна капачка “Storz D”. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата по т.4. |  |
| 3. | Филтър за твърди частици | за защита на помпата по т.4. |  |
| 4. | Бензинова моторна помпа | за високо налягане, монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит минимум 15 l/min при налягане минимум 140 bar – 1 бр. Да е осигурена възможност за подаване и на пенна емулсия за мокрител от пенопатрон по описания в т.5 маркуч и пистолетен струйник. |  |
| 5. | Полутвърд маркуч за високо налягане  | 3/8“ с дължина 50 m с бързи връзки за високо налягане – 1 бр. Маркуча да е навит на макара с механизъм за навиване, закрепена върху преносимата рама. Към маркуча да е предвиден 1 бр. пистолетен струйник за високо налягане, с възможност за промяна на вида на струята: плътна и разпръсната. Маркучът и пистолетния струйник да са оразмерени за максималното работно налягане създавано от помпата по т.4. |  |
| 6. | Преносима бензинова помпа за вода  | 1“ - 1 бр. Оборудвана със съединител тип „Storz D“ на нагнетателното отверстие. Закрепена върху преносимата рама. |  |
| 7. | Пожарен шланг  | по DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 25 mm и дължина 20 m, със съединители тип „Storz-D“ PN 16 bar. Разположен и закрепен върху преносимата рама. |  |
| 8. | Гофриранa смукателнa тръбa  | за мотопомпата по т.6, със съединители и с обща дължина не по-малко от 5 m и окомплектованa с цедка. |  |
| 9. | Въже за смукателната тръба  | 1 бр. с дължина 10 m. |  |
| 10. | Променител „Storz C/D“ (25/52 mm) и променител „Storz В/С“ (75/52 mm)  | PN 16 bar – по 1 бр. |  |
| 11. | Водовсемателна стойка  | за пожарен хидрант DIN 14 375 - 1 бр. с ключ за подземен пожарен хидрант по DIN 3223 – 1 бр. |  |
| 12. | Ключ за надземен пожарен хидрант  | по DIN 3223 – 1 бр. |  |
| 13. | Сигнали за МПС със специален режим за движение | състоящи се от:- Син мигащ светлинен сигнал за монтаж от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, 12 V LED – 1 бр.- Звуков сигнал минимум двутонална електронна сирена 100 W с контролер и високоговорящо устройство, комплект. |  |
| 14. | Гаранционен срок на инсталациите | Минимум 24 месеца от датата на доставката и монтажа и успешното преминаване на индивидуално одобрение за специализиран автомобил, оформени с приемо-предавателен протокол  |  |
| 15. | Срок на доставка | До 60 (шестдесет) календарни дни |  |

*Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация.*

 Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя.

*Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително техническо оборудване.*

 Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на инсталациите ще се извършва в сервизите, описани от нас в ЕЕДОП***.***

Описание на гаранционното обслужване:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

 След трансформацията на два броя високопроходими автомобили – тип пикап 4х4, за използването им като пожарни автомобили за гасене на пожари в начален стадии – автомобилите трябва да преминат технически тест за специализиран автомобил в оторизирана техническа институция. Декларирам, че разходите за одобрението са за моя сметка.

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител ще проведа обучение на минимум 4 служители на възложителя за работа с противопожарните инсталации, като обучението е включено в предлаганата от мен цена за изпълнение.

Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника.

 ***(Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител)***

Предлагам изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

 Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договора.

 В състояние сме да доставим инсталациите в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни от сключването договора.

Декларирам, че срокът на валидност на офертата e 120 (сто и двадесет) дни от обявената крайна дата на подаването им.

*Дата……………………………………………………………*

*Подпис и печат……………………………………………….*

*Име, фамилия, длъжност…………………………………….*

***Образец № 2.3.***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:**

**ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА:**

**4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ ВИСОКОПРОХОДИМИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ДОПЪЛНИТЕЛНА МОБИЛНА ПРЕНОСИМА НАДСТРОЙКА ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ, 4Х4, С ПЕТ МЕСТА И БОРДОВА КАРОСЕРИЯ С МОНТИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ С ВМЕСТИМОСТ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР ОТ 300 ДО 600 ЛИТРА,**

**1 /ЕДИН/ БРОЙ НЕУПОТРЕБЯВАН ВИСОКОПРОХОДИМ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП КОМБИ, С ДОПЪЛНИТЕЛНА МОБИЛНА ПРЕНОСИМА НАДСТРОЙКА ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ, 4Х4, СЪС СЕДЕМ МЕСТА И ПОКРИТА КАРОСЕРИЯ С МОНТИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ С ВМЕСТИМОСТ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР ОТ 300 ДО 600 ЛИТРА И**

**1 /ЕДИН/ БРОЙ НЕУПОТРЕБЯВАН ВИСОКОПРОХОДИМ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, 4Х4, С БОРДОВА КАРОСЕРИЯ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника :** |  |
| **Представляващ:** |  |
| **Седалище по регистрация :**  |  |
| **ЕИК по Булстат :** |  |
| **Адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефон:** |  |
| **Лице за контакт:** |  |
| **e mail:** |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на неупотребявани автомобили и инсталации за гасене на пожари за нуждите на Северозападно държавно предприятие за Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на 4 /четири/ броя неупотребявани високопроходими товарни автомобили с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, с пет места и бордова каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра, 1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, тип комби, с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, със седем места и покрита каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра и 1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, 4х4, с бордова каросерия.“**

Предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя, доставката, предмет на настоящата обособена позиция.

1. **Предлагаме да доставим** **4 /четири/ броя неупотребявани високопроходими товарни автомобили с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, с пет места и бордова каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра със следните технически характеристики:**

**Марка………………………………………………………………………….**

**Модел…………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **ЗА АВТОМОБИЛИТЕ** |
| 1. | Автомобилите трябва да отговарят на европейското типово или единично одобрение  | Да е налично |  |
| 2. | Задвижване  | система 4х4 ( всички колела зацепени) с демултипликатор |  |
| 3. | Колесна база между две оси  | от 2500 мм. до 2650 мм. |  |
| 4. | Брой на осите  | 2 (две) |  |
| 5. | Размери на автомобила: |  |  |
|  | Дължина  | от 4600 мм. до 4860 мм. |  |
|  | Ширина  | от 1800 мм. до 1990 мм. |  |
|  | Височина  | от 2000 мм. до 2360 мм. |  |
| 6. | Клиренс  | минимум – 200 мм. |  |
| 7. | Дълбочина на газене  | минимум - 500 мм. |  |
| 8. | Маса на автомобила без инсталация за гасене на пожари | минимум - 1900 кг. |  |
| 9. | Обща маса, в т.ч. с инсталация с пълен резервоар | максимална 3100 кг. |  |
| 10. | Полезен товар  | минимум 1000 кг. |  |
| 11. | Двигател  | с вътрешно горене, бензинов, 4 цилиндров с работен обем максимум 2800 см3 |  |
| 12. | Максимална мощност  | минимум 85 KW |  |
| 13. | Вместимост на резервоара  | минимум 50 л. |  |
| 14. | Комбиниран разход на гориво (бензин)  | максимум 16.0 л. / 100 км. |  |
| 15. | Норми на вредните емисии  | минимум ЕВРО 5 |  |
| 16. | Скоростна кутия | Механична петстепенна |  |
| 17. | Предни спирачки  | дискови |  |
| 18. | Задни спирачки  | барабанни |  |
| 19. | Сервоусилвател на кормилната уредба | Да е налично |  |
| 20. | Брой врати  | минимум - 4 бр. |  |
| 21. | Брой седящи места  | минимум - 5 бр. |  |
| 22. | Гуми  | минимален размер – 225/75/16 |  |
| 23. | Да са фабрично нови и неупотребявани  | Да е налично |  |
| 24. | Автомобилите да притежават инструкция за експлоатация на български език | Да е налично |  |
| 25. | Автомобилите да са окомплектовани: |  |  |
|  | Светлоотразителна жилетка | Да е налично |  |
|  | Светлоотразителен триъгълник | Да е налично |  |
|  | Аптечка | Да е налично |  |
|  | Пожарогасител | Да е налично |  |
|  | Крик | Да е налично |  |
|  | Ключ за гуми | Да е налично |  |
| 26. | Доставените автомобили трябва да притежават документи за регистрация съгласно законодателството на Република България. | Да е налично |  |
| 27. | Гаранционни условия |  |  |
| 27.1. | Гаранционен срок  | минимум 24 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| 27.2. | Гаранционно обслужване | минимум 24 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| 28. | Срок на доставка | до 60 (шестдесет) календарни дни |  |
| **ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ** |
| 29. | Минимално съдържание на инсталацията | Резервоар, помпа, шлангове за гасене на пожар, шланг за зареждане от открити водоизточници, метална конструкция |  |
| 30. | Резервоар за вода  | от 300 до 600 литра |  |
| 31. | Налягане на помпата  | минимум 2,2 бара |  |
| 32. | Дълбочина на всмукване от открити водоизточници | минимум 4000мм. |  |
| 33. | Напор на водата | минимум 2,0 атмосфери |  |
| 34. | Мощност на моторната помпа  | минимум 2 к.с. |  |
| 35. | Помпа с бензинов двигател  | минимален дебит 16 кб/ч. |  |
| 36. | Гаранционен срок на инсталацията | минимум 12 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| 37. | Срок на доставка на автомобилите с монтирани инсталации | до 60 (шестдесет) календарни дни |  |

*Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация.*

 Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя.

*Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително техническо оборудване.*

1. **Предлагаме да доставим** **1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, тип комби с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, със седем места и покрита каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра, със следните технически характеристики:**

**Марка………………………………………………………………………….**

**Модел………………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА** |
| **КЪМ АВТОМОБИЛА** |
| 1. | Автомобилите трябва да отговарят на европейското типово или единично одобрение. | Да е налично |  |
| 2. | Задвижване | Система 4х4 (всички колела зацепени) с демултипликатор |  |
| 3. | Колесна база между две оси | от 2250 мм. до 2350 мм. |  |
| 4. | Брой на осите | 2 (две) |  |
| 5. | Размери на автомобила  |  |  |
|  | Дължина | от 4300 мм. до 4500 мм |  |
|  | Ширина | от 1800 мм. до 2100 мм. |  |
|  | Височина  | от 2000 мм. до 2360 мм. |  |
| 6. | Клиренс  | минимум – 200 мм. |  |
| 7. | Дълбочина на газене | минимум - 500 мм. |  |
| 8. | Маса на автомобила без инсталация за гасене на пожари | минимум - 1800 кг. |  |
| 9. | Обща маса, в т.ч. с инсталация с пълен резервоар | максимална 3100 кг. |  |
| 10. | Полезен товар | минимум 900 кг. |  |
| 11. | Двигател  | с вътрешно горене, бензинов, 4 цилиндров с работен обем максимум 2800 см3 |  |
| 12. | Максимална мощност | минимум 85 KW |  |
| 13. | Вместимост на резервоара  | минимум 65 л. |  |
| 14. | Комбиниран разход на гориво (бензин)  | максимум 16.0 л. / 100 км. |  |
| 15. | Норми на вредните емисии  | минимум ЕВРО 5 |  |
| 16. | Скоростна кутия | Механична петстепенна скоростна кутия |  |
| 17. | Предни спирачки  | дискови |  |
| 18. | Задни спирачки  | барабанни |  |
| 19. | Сервоусилвател на кормилната уредба | Да е наличен |  |
| 20. | Брой врати  | минимум 4 бр. |  |
| 21. | Брой седящи места  | минимум - 7 бр. |  |
| 22. | Гуми  | минимален размер – 225/75/16 |  |
| 23. | Да са фабрично нови и неупотребявани  | Да е налично |  |
| 24. | Автомобилите да притежават инструкция за експлоатация на български език. | Да е налично |  |
| 25. | Автомобилите да са окомплектовани: |  |  |
|  | Светлоотразителна жилетка | Да е налично |  |
|  | Светлоотразителен триъгълник | Да е налично |  |
|  | Аптечка | Да е налично |  |
|  | Пожарогасител | Да е налично |  |
|  | Крик | Да е налично |  |
|  | Ключ за гуми | Да е налично |  |
| 26. | Доставените автомобили трябва да притежават документи за регистрация съгласно законодателството на Република България | Да е налично |  |
| 27. | Гаранционни условия |  |  |
| 27.1. | Гаранционен срок  | минимум 24 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| 27.2. | Гаранционно обслужване | минимум 24 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| **КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ** |
| 28. | Минимално съдържание на инсталацията | Резервоар, помпа, шлангове за гасене на пожар, шланг за зареждане от открити водоизточници, метална конструкция |  |
| 29. | Резервоар за вода  | от 300 до 600 литра |  |
| 30. | Налягане на помпата  | минимум 2,2 бара |  |
| 31. | Дълбочина на всмукване от открити водоизточници | минимум 4000мм. |  |
| 32. | Напор на водата | минимум 2,0 атмосфери |  |
| 33. | Мощност на моторната помпа  | минимум 2 к.с. |  |
| 34. | Помпа с бензинов двигател  | минимален дебит 16 кб/ч. |  |
| 35. | Гаранционен срок на инсталацията | минимум 12 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| 36. | Срок на доставка на автомобилите с монтирани инсталации | до 60 (шестдесет) календарни дни |  |

*Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация.*

 Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя.

*Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително техническо оборудване.*

**3. Предлагаме да доставим** **1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, 4х4, с бордова каросерия, със следните технически характеристики:**

**Марка………………………………………………………………………….**

**Модел…………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА** |
| 1. | Автомобилите трябва да отговарят на европейското типово или единично одобрение  | Да е налично |  |
| 2. | Задвижване  | система 4х4 ( всички колела зацепени) с демултипликатор |  |
| 3. | Колесна база между две оси  | от 2500 мм. до 2650 мм. |  |
| 4. | Брой на осите  | 2 (две) |  |
| 5. | Размери на автомобила: |  |  |
|  | Дължина  | от 4600 мм. до 4860 мм. |  |
|  | Ширина  | от 1800 мм. до 1990 мм. |  |
|  | Височина  | от 2000 мм. до 2360 мм. |  |
| 6. | Клиренс  | минимум – 200 мм. |  |
| 7. | Дълбочина на газене  | минимум - 500 мм. |  |
| 8. | Маса на автомобила  | минимум - 1900 кг. |  |
| 9. | Обща маса  | максимална 3100 кг. |  |
| 10. | Полезен товар  | минимум 1000 кг. |  |
| 11. | Двигател  | с вътрешно горене, бензинов, 4 цилиндров с работен обем максимум 2800 см3 |  |
| 12. | Максимална мощност  | минимум 85 KW |  |
| 13. | Вместимост на резервоара  | минимум 50 л. |  |
| 14. | Комбиниран разход на гориво (бензин)  | максимум 16.0 л. / 100 км. |  |
| 15. | Норми на вредните емисии  | минимум ЕВРО 5 |  |
| 16. | Скоростна кутия | Механична петстепенна |  |
| 17. | Предни спирачки  | дискови |  |
| 18. | Задни спирачки  | барабанни |  |
| 19. | Сервоусилвател на кормилната уредба | Да е налично |  |
| 20. | Брой врати  | минимум - 4 бр. |  |
| 21. | Брой седящи места  | минимум - 5 бр. |  |
| 22. | Гуми  | минимален размер – 225/75/16 |  |
| 23. | Да са фабрично нови и неупотребявани  | Да е налично |  |
| 24. | Автомобилите да притежават инструкция за експлоатация на български език | Да е налично |  |
| 25. | Автомобилите да са окомплектовани: |  |  |
|  | Светлоотразителна жилетка | Да е налично |  |
|  | Светлоотразителен триъгълник | Да е налично |  |
|  | Аптечка | Да е налично |  |
|  | Пожарогасител | Да е налично |  |
|  | Крик | Да е налично |  |
|  | Ключ за гуми | Да е налично |  |
| 26. | Доставените автомобили трябва да притежават документи за регистрация съгласно законодателството на Република България. | Да е налично |  |
| **27.** | Гаранционни условия |  |  |
| **27.1.** | Гаранционен срок  | минимум 24 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| **27.2.**  | Гаранционно обслужване | минимум 24 месеца от датата на доставка, оформена с приемо-предавателен протокол |  |
| 28. | Срок на доставка | до 60 (шестдесет) календарни дни |  |

*Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация.*

 Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя.

*Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително техническо оборудване.*

 Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на автомобилите и монтираните на тях инсталации ще се извършва в автомобилните сервизни бази, описани от нас в ЕЕДОП***.***

 Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника.

***(Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител)***

 **Декларирам, че за предлаганите от нас автомобили, при подписване на договора ще представим Европейско типово одобрение или Единично одобрение за всеки автомобил, издадено от компетентен орган.**

Предлагам изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

 Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договора.

 Декларирам, че срокът на валидност на офертата e 120 (сто и двадесет) дни от обявената крайна дата на подаването им.

 В състояние сме да доставим автомобилите и автомобилите с монтирани инсталации в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни от сключването договора.

*Приложение:*

***Оторизационно писмо от производителя на автомобилите за участие в настоящата обществена поръчка***

***Пълномощно от производителя на автомобилите /ако е приложимо/***

*Дата……………………………………………………………*

*Подпис и печат……………………………………………….*

*Име, фамилия, длъжност…………………………………….*