**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За**

Текущ ремонт на горски пътища, осигуряващи достъп до обекти от ЛФ 2020 и 2021 г. на територията на ТП ДЛС „Русалка”по три обособени позиции:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Товарене и транспорт на инертни материали**

1. **Предмет на поръчката: „Текущ ремонт на горски пътища :**

Товарене и транспорт на инертни материали за насипване при необходимост на ровини и други на горски пътища, осигуряващи достъп до обекти от ЛФ 2020 и 2021 г.

**2. Описание и обем на поръчката**

Товарене и транспорт на инертни материали

Количествено-стойностна сметка:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на дейността** | **Мярка** | **Прогнозно количество** | **Единична цена, лв.без ДДС** | **Прогнозна стойност, лв.без ДДС** |
| I | **Текущ ремонт на съществуващи горски пътища** |
| 1 | Доставка/транспорт/ на несортиран инертен материал | час | 45 | 44,00 | 1980 |
| 2 | Товарене на несортиран инертен материал с багер | час | 40,4 | 50,00 | 2020 |
| **Обща прогнозна стойност за обособената позиция** |  |  |  | **4000** |

**Участниците предлагат в ценовата си оферта единични цени по вид и дейности. Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени, посочени в количествено-стойностната сметка по-горе, както и общата стойност. Предлагането на по- високи цени от първоначално заложените, както и по-висока обща стойност, води до отстраняване на участника от процедурата.**

**Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности, посочени в КСС.**

**3. Място на изпълнение на поръчката**: Териториалния обхват на ТП ДЛС „Русалка

**4. Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца** или до достигане на стойността на договора, което от двете събития настъпи по-рано.

**5. Прогнозна стойност – 4000,00/четири хиляди / лв.без ДДС**

**6. Технически изисквания към участниците:**

6.1 Минимални изисквания относно техническото оборудване

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:

* машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал – 1 бр.
* машинист/водач на багер или фадрома – 1 бр. с правоспособност;
* товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 5 м3 – 1бр.
* машинист/водач на товарен автомобил – 1 бр. с правоспособност

 - посочва се образование, професионална квалификация и професионален опит на участника или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата

Изготвил:

 /инж.М.Караиванова-Минкова/