**Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Текущ ремонт на кантон 4-ти километър и административна сграда собственост на ТП – ДГС Никопол”.**

**1.Описание на поръчката.**

 „Текущ ремонт на кантон 4-ти километър и административна сграда собственост на ТП – ДГС Никопол”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | мярка | количество |
| 1 | Полагане PVC тръби ф 110 | м | 16 |
| 2 | Почистване работни фуги от стара асфалтова настилка | м | 60 |
| 3 | Обработка и запълване на работни фуги с готова еластична смес | м | 60 |
| 4 | Кофраж за стени | m2 | 26 |
| 5 | Изкоп за основи и площадка | m3 | 14 |
| 6 | Обратно засипване с трамбоване | m3 | 14 |
| 7 | Бетон за подпорни стени Б20 | m3 | 21 |
| 8 | Арматура за подпорни стени | кг | 200 |
| 9 | Арматурни мрежи за настилка | m2 | 86 |
| 10 | Превоз бетон на 5 км | m3 | 21 |
| 11 | Подмяна дъски стряха и байцване | бр. | 1 |
| 12 | Фасадно боядисване на кантон 4-ти километър | m2 | 230 |
| 13 | Изкоп за основи с ширина до 0,60 м | m3 | 2 |
| 14 | Бетон клас В 10 в основи | m3 | 3 |
| 15 | Зидария от бетонни блокчета 40/20/20 | m2 | 5 |
| 16 | Насип от баластра | m3 | 4 |
| 17 | Уплътняване насип ръчно | m3 | 4 |
| 18 | Превоз на баластра на 6 км | m3 | 4 |
| 19 | Бетон за плочи В 20 | m3 | 1,2 |
| 20 | Превоз на бетон на 5 км | m3 | 4,2 |
| 21 | Арматура за плочи до 0 12 | кг | 200 |
| 22 | Настилка с гранитогрес на лепило | m2 | 8 |
| 23 | Настилка с тротоарни плочи 30/30 | m2 | 12 |
| 24 | Первази от гранитогрес | м | 8 |
| 25 | Стълбищен парапет от хромирани профили | м | 7 |
| 26 | Инпрегниране на стара варова шпакловка по стени и тавани | m2 | 40 |
| 27 | Гипсова шпакловка | m2 | 40 |
| 28 | Грундиране по стени и тавани с готов грунд | m2 | 40 |
| 29 | Трикратно боядисване с латекс | m2 | 40 |
| 30 | Импрегниране на циментова замазка по подове | m2 | 12 |
| 31 | Изравнителна циментова замазка с d до 4 см | m2 | 12 |
| 32 | Настилка от теракот 1-во качество на лепило | m2 | 12 |
| 33 | Первази от теракот | м | 22 |
| 34 | Фаянсова облицовка по стени | m2 | 46 |
| 35 | Доставка и монтаж на ел. Бойлер | бр | 1 |
| 36 | Доставка и монтаж на моноблок комплект | бр | 2 |
| 37 | Доставка и монтаж умивалник с шкаф | бр | 2 |
| 38 | Доставка и монтаж на огледало комплект с шкаф | бр | 2 |
| 39 | Преустройство канал за мивка 050 | бр | 1 |
| 40 | Доставка и монтаж смесителна батерия | бр | 2 |
| 41 | Разбиване на армиран бетон - ръчно | m3 | 1,5 |
| 42 | Облицовка цокли с декоративни плочи | m2 | 25 |
| 43 | Фасадно боядисване на административна сграда  | m2 | 197 |

**2.Място на изпълнение на поръчката** – **административна сграда и кантон 4. км на ТП – ДГС Никопол.**

**3. Срока за изпълнение на поръчката е два месеца от сключване на договора.**

**4. Гаранционен срок – не по-малко от 5 /пет/ години,** считано от датата на съставяне на двустранен протокол за приемане – предаване на извършената работа**.**